RYW13i全加固军用笔记本配置清单：

| 型号 | RYW13i 全加固笔记本 |
| --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 规格参数 |
| 1.     | 处理器 | Intel i7-3555LE主频 2.5GHz最大睿频3.2GHz |
| 2.     | 芯片组 | Intel QM77 chipset |
| 3.     | 内存 | 标配：4GB DDRIII升级：8G DDRIII 升级：16G DDRIII |
| 4.     | 硬盘 | 标配:500 G机械硬盘/或者64G电子盘，二选一升级:128G SSD 升级:128G SSD MSATA升级:250G M-SATA SSD 备注：选择SATA接口硬盘不可以再选择机械硬盘，选择MSATA接口硬盘可同时再选择500G机械硬盘； |
| 5.     | 显示屏 | Standard 13.3" LCD (1024x768) TFT LCD,支持阳光下可读（600 nits） |
| 6.     | 光驱 | Super multi ODD可刻录 |
| 7.     | 触摸屏 | 标配电阻式触摸屏 |
| 8.     | 电池 | 单块7800mAh锂电池(-20度)/选配6600mAh锂电池(-35度), 可选光驱位置第二块电池3800mAh(-20度)  |
| 9.     | 对外标准接口 | 千兆网口\*1 |
| 电源接口\*1 |
| RS232串口\*1 |
| VGA15针端口\*1 |
| USB3.0接口\*1 |
| USB2.0接口\*3 |
| 耳机接口\*1 |
| 麦克风接口\*1 |
| 10. | 选配 | 无线网卡和蓝牙GPS |
| 11.    | 电源 | 220V/19V交流电源适配器与交流电源线 |
| 12.    | 指示灯 | 电源指示灯 |
| 电池指示灯 |
| 硬盘指示灯 |
| 13.    | 喇叭 | 内置喇叭 |
| 14.    | 尺寸和重量 | 306mm (W) x 294mm (D) x 65 mm (H), 3.63 Kg (含光驱&电池) |
| 15.    | 操作系统 | 支持WinXP/Win 7专业版简体中文操作系统 |
| 16.    | 工作温度 | 工作温度：-20℃~55℃(选配电子盘或带加热器的机械盘硬盘)选配-35℃~55℃, 搭配低温电子盘；存储温度：-50℃~+70℃ |
| 17. | 防尘防水 | IP65 |





